***Postup pro montáž rozvodu vody:***

1. Zemní práce - odkrývka terénu a stávajících rozvodů
2. Nový rozvod potrubí vodovodu – pokládka nového potrubí vodovodu po celé trase výměny v ulici Za Lávkami v souběhu se starým potrubím *(umístění dle odstupové vzdálenosti od plynovodu popř.el.vedení dle ČSN– posouzeno po odkrytí stávajících sítí)*
3. Provedení tlakové zkoušky a dezinfekce nového potrubí
4. Provedení napojení na stávající potrubí v místě hlavního řadu a na konci trasy, dle vyznačení v situaci
5. Provedení postupného napojení vodovodních přípojek pro jednotlivé odběratele v ulici Za Lávkami
6. Demontáž a likvidace starého potrubí (odvoz na skládku)
7. Zaměření nového potrubí vodovodu, řad včetně přípojek

Jiří Černý

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Tel. 731 556 608