s t a v b a :

**Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku**

**v Dačicích**

**k** **.** **ú** **.** Dačice

SO 402.4 Chráničky pro metropolitní síť

s t u p e ň :

Dokumentace pro provedení stavby

Zodpovědný projektant:

Atelier M.A.A.T

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330,

Tábor 390 01, IČO 281 45 968

datum: 20. 4. 2021

vypracoval: Vojtěch Vacek

1. Podklady

· zákresy stávajících sítí

· arch. návrh řešeného území

· zákresy stávajících sítí

· zákresy stávajícího VO.

2. Stávající stav

Rozvody ČEZ (0,4kV)

V řešeném území se nachází elektro rozvodné zařízení v majetku ČEZ. Jedná se o vrchní vedení 0,4 kV

Vodovodní a kanaizační řád

V řešeném území se nachází vodovodní a kanalizační řád.

Telekomunikační vedení CETIN

STL plynovod

3. Návrh technického řešení

V rámci rekonstrukce místních komunikací budou položeny chráničky pro budoucí výstavbu metropolitní sítě.

Budou použity chráničky DN 40 ve dvou řadách. Na rozbočení chrániček popř. v trase vedení ( lepší protažitelnost) budou vybudovány kabelové šachty 580x580x600mm.

Z kabelových šachet u parc.č. 1841, 1854/2, 1867, 1861, 1859/1 budou vedeny silnostěnné mikrotrubičky k jednotlivým parcelám. U hranice každé parcely bude stočena mikrotrubička do 3m svazku pro budoucí zavedení na pozemek. Chráničky HDPE DN 40 budou vybaveny protahovacím drátem pro budoucí protažení oprického kabelu.