**Příloha č. 2 – seznam vzorků k předložení**

**Veřejná zakázka - Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec - část č. 1 – IT vybavení, server a síťové infrastruktura**

1. **Software multimediální učebny učitelská licence**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace – internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Software multimediální učebny žákovská licence**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Testovací a hlasovací/anketní modul**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Chatovací modul**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

**Veřejná zakázka - Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec - část č. 2 – Nábytek**

**1. PC stůl kantora se skříňkou pro elektroinstalaci, elektrický výsuvný monitor**

**Vzorek o minimální velikosti 100x100mm**

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm, tl.25mm.

**2. PC stůl kantora se skříňkou pro elektroinstalaci, elektrický výsuvný monitor**

Foto dokumentace instalovaného systému do nábytku s technickým listem výrobku a parametrů.

Elektrický výsuvný systém s ovládáním integrovaným do plastového médiového pouzdra na horní ploše stolu. Vrchní krycí panel výsuvného systému musí mít po obvodě bezpečností kartáčky, celý monitor se musí elektrický výsunout s pracovní plochy stolu, při zasunutí pod pracovní desku bude monitor s krycí deskou ve stejné úrovní s hlavní pracovní plochou.

Viz. Dle specifikace.

**3. Kontejner s centrálním zámkem**

**Vzorek o minimální velikosti 100x100mm**

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm, tl.18mm.

**4. Žákovský stůl jednomístný s elektrický výsuvným monitorem**

Žákovský stůl bude mít rektifikační nožky v hraně, detail nohy stolu s rektifikační černou nožkou.

Vzorek žákovské nohy s rektifikací o minimální velikosti 100x100mm

**5. Žákovský stůl jednomístný s elektrický výsuvným monitorem**

Foto dokumentace instalovaného systému do nábytku s technickým listem výrobku a parametrů.

Elektrický výsuvný systém. Vrchní krycí panel výsuvného systému musí mít po obvodě bezpečností kartáčky, celý monitor se musí elektrický výsunout s pracovní plochy stolu, při zasunutí pod pracovní desku bude monitor s krycí deskou ve stejné úrovní s hlavní pracovní plochou. Výše výsuvu musí mít libovolný výškový koncový bod seřiditelný dodavatelem na základě požadavku uživatele.

Viz. Dle specifikace

**6.Textilní nástěnka v AL rámku**

**Vzorek o minimálním rozměru, 150x150mm.**

Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtem, podklad hobra tl. min. 12mm.

Vzorek bude obsahovat minimálně 7 barevných variant na výběr.

**7. Žákovská židle s tobogánovým plastovým sedákem**

Foto dokumentace

Žákovská židle stavitelná , sedák tobogánový plastový s perforací zad, nosná na 5-ti kříži s kluzáky a pístem.