**Příloha č. 2 – seznam vzorků k předložení**

**Veřejná zakázka - Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec - část č. 1 – IT vybavení, server a síťové infrastruktura**

1. **Software multimediální učebny učitelská licence**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace – internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Software multimediální učebny žákovská licence**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Testovací a hlasovací/anketní modul**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

1. **Chatovací modul**

Zadavatel vyžaduje v rámci předložení vzorků dodání demo verze software k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací dokumentace - internetový odkaz/CD/DVD/USB Flash disk.

**Veřejná zakázka - Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec - část č. 2 – Nábytek**

**1. PC stůl kantora se skříňkou pro elektroinstalaci, elektrický výsuvný monitor**

**Vzorek o minimální velikosti 100x100mm**

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm, tl.25mm.

**2. PC stůl kantora se skříňkou pro elektroinstalaci, elektrický výsuvný monitor**

Foto dokumentace instalovaného systému do nábytku s technickým listem výrobku a parametrů servomotorového segmentového zařízení.

Stůl kantora bude mít integrovaný výsuvný systém na zvedání monitoru pomocí servomotorového segmentového zařízení, viz dle specifikace.

**3. Kontejner s centrálním zámkem**

**Vzorek o minimální velikosti 100x100mm**

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm, tl.18mm.

**4. Žákovský stůl jednomístný s elektrický výsuvným monitorem**

**Vzorek o minimální velikosti 100x100mm**

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.25mm, ABS tl.2mm

Žákovský stůl bude mít rektifikační nožky v hraně, detail nohy stolu s rektifikační černou nožkou.

**5. Žákovský stůl jednomístný s elektrický výsuvným monitorem**

Foto dokumentace instalovaného systému do nábytku s technickým listem výrobku a parametrů servomotorového segmentového zařízení.

Rektifikačních horizontální elektronický zvedání pro plynulé nastavení výše monitoru z pozice 0 - do pozice +min.175mm včetně stavitelného výklopného mezi kusu s náklonem +- 12 až 17%. Ovládací tlačítkový panel jednotlivého monitoru bude ve střední části zvedáku monitoru a bude osazeno na kosém panelu z homogenního PVC o rozměru min.š.50xhl.35mm s výškovým klínem 5/19mm. Ovládání zvedání jednotlivých monitorů bude blokováno z pracoviště kantora

**6. Žákovský stůl dvoumístný s elektrický výsuvným monitorem**

Foto dokumentace instalovaného systému do nábytku s technickým listem výrobku a parametrů servomotorového segmentového zařízení.

Rektifikačních horizontální elektronický zvedání pro plynulé nastavení výše monitoru z pozice 0 - do pozice +min.175mm včetně stavitelného výklopného mezi kusu s náklonem +- 12 až 17%. Ovládací tlačítkový panel jednotlivého monitoru bude ve střední části zvedáku monitoru a bude osazeno na kosém panelu z homogenního PVC o rozměru min.š.50xhl.35mm s výškovým klínem 5/19mm. Ovládání zvedání jednotlivých monitorů bude blokováno z pracoviště kantora

**7.Textilní nástěnka v AL rámku**

**Vzorek o minimálním rozměru, 150x150mm.**

Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtem, podklad hobra tl. min. 12mm.

Vzorek bude obsahovat minimálně 7 barevných variant na výběr.

**8. Žákovská židle s tobogánovým plastovým sedákem**

Foto dokumentace

Žákovská židle stavitelná , sedák tobogánový plastový s perforací zad, nosná na 5-ti kříži s kluzáky a pístem.